{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["LM0P4 V200"],"not_rendered":{"images":6,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"LM0P4 V200","index":0,"n_rows":67,"n_cols":7,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,5,5],[27,0,27,6],[28,0,28,3],[29,2,29,3],[30,0,31,0],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,0,33,0],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,0,35,0],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,0,37,0],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,0,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,0,42,0],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,0,44,0],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,0,46,0],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,0,48,0],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,0,56,0],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[58,0,58,3],[59,0,59,6],[60,0,60,3],[61,1,61,2],[62,0,62,3],[66,0,66,6],[67,5,67,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LM0P4 V200 说明书"]
["一：显示面板操作"]
["     开机后按MENU进入主菜单，按UP（上）DOWN（下）选择子菜单，然后按ENTER(确定)保存."]
[]
[]
[]
[]
[]
["d001",null,null,"d512",null,null,"4CH模式"]
[]
["A001",null,null,"A512",null,null,"8CH模式"]
[]
["FF01",null,null,"FF99",null,null,"RGB颜色渐变"]
[]
["CC01",null,null,"CC99",null,null,"RGB颜色跳变"]
[]
["r001",null,null,"r255",null,null,"手动调光"]
[{"$nulls":3},"G255",null,null,"手动调光"]
[{"$nulls":3},"b255",null,null,"手动调光"]
[{"$nulls":3},"w255",null,null,"手动调光"]
[]
["dEoo",null,null,"dEoo",null,null,"演示模式"]
[]
["SoUd",null,null,"SoUd",null,null,"声控模式"]
[]
["SLAv",null,null,"SLAv",null,null,"从机模式"]
[]
["二：通道表"]
["4通道表"]
["通道","通道值","功能描述"]
["CH1",0,"红色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["CH2",0,"绿色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["CH3",0,"兰色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["CH4",0,"白色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["8通道表"]
["通道","通道值","功能描述"]
["CH1","0-255","总调光"]
["CH2",0,"红色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["CH3",0,"绿色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["CH4",0,"兰色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["CH5",0,"白色关闭"]
[null,"1-255","由暗到亮渐变"]
["CH6","0-255","频闪由慢到快"]
["CH7","0-255","速度由慢到快"]
["CH8","0-50","开启CH1-CH6"]
[null,"51-100","程序选色"]
[null,"101-150","程序渐变"]
[null,"151-200","程序脉变"]
[null,"201-250","程序跳变"]
[null,"251-255","声控开启"]
[]
["三：主从机设定"]
["　2台或2台以上相同的灯具用3芯信号线连接，设任何一台主机为演示程序或渐变，跳变"]
["，其它灯具设为接收地址SLAV或者是d001"]
[]
["四：产品特征"]
["     通道：8个DMX512控制通道。"]
["     声音控制，内置程序，主从控制。"]
["     频闪效果，程序选色，手动调光，颜色变换。"]
["     256级高辉度级别，0-100%线性调光。"]